an

Sound

Einstellung Ger�te

aus

Anzeige

an aus kein

Z�hlertyp

Test Generic

LT>=UT LT<=UT

Treshold

UT<1

SCS

LT<1 min

Voltage

0-dim. Detektoren

max normal an

Log. Anzeige

aus

Einstellung Anzeige

min max

Balkenanzahl

normal min max

Intensit�t

normal

Digital

Anzeigeart

Balken an

Logfile

aus

4.32:

4.31:

4.30:

4.29:

4.28:

4.27:

4.26:

4.25:

4.24:

4.23:

4.22:

4.21:

4.20:

4.19:

4.18:

4.17:

4.16:

4.15:

4.14:

4.13:

4.12:

4.11:

4.10:

4.9:

4.8:

4.7:

4.6:

4.5:

4.4:

4.3:

4.2:

4.1:

4: SCS-Z�hler

3.16:

3.15:

3.14:

3.13:

3.12:

3.11:

3.10:

3.9:

3.8:

3.7:

3.6:

3.5:

3.4:

3.3:

3.2:

3.1:

3: Generic-Z�hler

2.16:

2.15:

2.14:

2.13:

2.12:

2.11:

2.10:

2.9:

2.8:

2.7:

2.6:

2.5:

2.4:

2.3:

2.2:

2.1:

2: Test-Z�hler

1.1:

1: kein

0-dim. Detektoren

Page 1

CTE-32 V2.0 Mi, 22.11.2000 15:56 klier

D:\CTE\SAMPLES\0-dim.detektoren.cte Tree and Table