<min [min, max]

Strom

>max

Betriebsparameter

<min

Hochspannung

[min, max]

>max <min

Wellenlänge

[min, max]

>max

Allgemeine Einstellungen

< -9

gebrochen aus [-9, 9]

>9

Orientierung

ganzzahlig aus [-9, 9]

Angaben zur Probe

gebrochen aus [-9, 9]

< -9

Reflex

> 9 ganzzahlig aus [-9, 9]

2.2:

2.1:

2: Betriebsverhalten

1.4:

1.3:

1.2:

1.1:

1: korrekter Betrieb

Allgemeine Einstellungen

Page 1

CTE-32 V2.0 Mi, 29.11.2000 10:32 knauer

Z:\mi97\knauer\3.cte Tree and Table

Testsequence 2: Betriebsverhalten

Teststep 1.4:

Specification: - Betriebsparameter

- Strom : [min, max]

- Betriebsparameter

- Hochspannung : [min, max]

- Betriebsparameter

- Wellenlänge : [min, max]

- Angaben zur Probe

- Orientierung : gebrochen aus [-9, 9]

- Angaben zur Probe

- Reflex : > 9

Teststep 1.3:

Specification:- Betriebsparameter

- Strom : [min, max]

- Betriebsparameter

- Hochspannung : [min, max]

- Betriebsparameter

- Wellenlänge : [min, max]

- Angaben zur Probe

- Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9]

- Angaben zur Probe

- Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

Teststep 1.2:

Specification:- Betriebsparameter

- Strom : [min, max]

- Betriebsparameter

- Hochspannung : [min, max]

- Betriebsparameter

- Wellenlänge : [min, max]

- Angaben zur Probe

- Orientierung : >9

- Angaben zur Probe

- Reflex : gebrochen aus [-9, 9]

Teststep 1.1:

Specification:- Betriebsparameter

- Strom : [min, max]

- Betriebsparameter

- Hochspannung : [min, max]

- Betriebsparameter

- Wellenlänge : [min, max]

- Angaben zur Probe

- Orientierung : < -9

- Angaben zur Probe

- Reflex : < -9

Testsequence 1: korrekter Betrieb

Page 2

CTE-32 V2.0 Mi, 29.11.2000 10:32 knauer

Z:\mi97\knauer\3.cte

Testcases

Teststep 2.2: Specification: - Betriebsparameter - Strom : >max - Betriebsparameter - Hochspannung : >max - Betriebsparameter - Wellenlänge : >max - Angaben zur Probe - Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9] - Angaben zur Probe - Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

Teststep 2.1: Specification:- Betriebsparameter - Strom : <min - Betriebsparameter - Hochspannung : <min - Betriebsparameter - Wellenlänge : <min - Angaben zur Probe - Orientierung : ganzzahlig aus [-9, 9] - Angaben zur Probe - Reflex : ganzzahlig aus [-9, 9]

CTE-32 V2.0 Mi, 29.11.2000 10:32 knauer

Z:\mi97\knauer\3.cte Testcases

/Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /ganzzahlig aus [-9, 9] /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /> 9 /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /< -9 /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /gebrochen aus [-9, 9] /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Reflex /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /ganzzahlig aus [-9, 9] /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung />9 /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /gebrochen aus [-9, 9] /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /< -9 /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Orientierung /Allgemeine Einstellungen /Angaben zur Probe /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge />max /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge /[min, max] /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge /<min /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Wellenlänge /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung />max /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung /[min, max] /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung /<min /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Hochspannung /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom />max /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom /[min, max] /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom /<min /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Strom /Allgemeine Einstellungen /Betriebsparameter /Allgemeine Einstellungen

Page 4

CTE-32 V2.0 Mi, 29.11.2000 10:32 knauer

Z:\mi97\knauer\3.cte

Tree elements